|  |  |
| --- | --- |
| **Проектор Vivitek D757WT** | |
| Изготовление | Должно быть представлено оборудование ведущего мирового производителя, оборудование должно быть произведено и протестировано на заводах фирмы-изготовителя.  Письмо от производителя о наличии авторизованных сервисных центров во всех областных центрах Республики Казахстан  Указать адрес ссылки на сайте производителя оборудования с описанием технических характеристик. |
| Технология: | Цифровой обработки света (DLP, Digital Light Processing) |
| Разрешение: | Не менее 1280 х 800 |
| Максимальное поддерживаемое разрешение | WUXGA (1920 x1200) @60Hz |
| Яркость (ANSI lm) | световой поток не менее 3300 Lm |
| Проекционная дистанция | От 283 до 446 миллиметров |
| Характеристики лампы | не менее 10000 ч. в экономном режиме и не менее 5000 ч. в стандартном режиме. Мощность не менее 203 Вт |
| Контрастность | не менее 10000:1. |
| Поддержка форматов изображения | 16:10 |
| Сдвиг объектива | Не менее +/- 1,7% |
| Поддерживаемые размеры по диагонали | От 80 до 100 дюймов включительно |
| Проекционное  отношение у проектора | не менее 0,35:1 |
| Коррекция трапецеидальных искажений | не менее +/- 40% |
| Встроенный динамик | Не менее 10х2 Вт |
| Порты ввода-вывода | Не менее:  2 x VGA-вход (15pin D-Sub),  2 x HDMI,  1х S-Video,  1 x аудиовход (RCA)  1 х аудиовход (мини-разъем),  1х VGA- выход (15pin D-Sub),  1 х аудиовход (мини-разъем),  1 x RJ45  1 х RS-232,  1 x 3D синхронизация  1 х USB A  1 x USB B  1 х микрофон |
| Комплектация | Шнур питания, HDMI кабель не менее 15 м, пульт Д/У, настенное крепление для проектора. |
| Варианты проекции | настольная фронтальная, крепление к потолку фронтальная |
| Электропитание | 220-240 В переменного тока 50-60Гц, кабель питания в комплекте. |
| Уровень шума | не более 33 dB |
| Вес | Не более 5 кг |
| Требования к поддержке оборудования | Срок гарантии не менее 36 месяцев на проектор  Срок гарантии не менее 12 месяцев или 2000 часов для лампы (в зависимости от того что наступит раньше).  Наличие гарантийного талона.  Гарантийный ремонт включает полную транспортировку проектора до сервисного центра и обратно. |
| Завод изготовитель | Delta Electronics |
| Страна происхождения | Китай |