DTIP86SM10A50ALG

Потенциальный поставщик в технической спецификации при отсутствии национальных и межгосударственных стандартов должен указать описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик предлагаемых товаров, в том числе с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и иные характеристики по формам согласно приложению 3 к настоящей КД для товаров;

Потенциальный поставщик в заявке на участие в конкурсе должен предоставить копии писем от производителей или их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов) на право поставки предлагаемого оборудования с указанием технических характеристик;  
Интерактивная панель с защитным антибликовым стеклом, Диагональ не менее 86, но не более 90 дюймов по диагонали; Разрешение интерактивной панели не менее UHD 3840 х 2160 пикселей; Размер пикселя должен быть не более 0,493 мм по горизонтали и не более 0,493 мм по вертикали; Контрастность не менее 5 000:1; Угол обзора не менее 178 градусов по горизонтали; Яркость интерактивной панели должна быть не менее 450, но не более 500 кд/м2; Время отклика не более 5 м/с; Вес интерактивной панели не должен превышать 80 кг (без упаковки); Размер активной области не менее 1 898 х 1 069 мм, В интерактивной панели должны быть встроенные динамики не более 2 шт, Интерактивные динамики должны располагаться на лицевой стороне интерактивной панели, в нижней части экрана; суммарная мощность динамиков должна быть не менее 30 Вт; Технология распознавания касаний не хуже инфракрасной технологии; Количество касаний интерактивной панели должно быть не менее 10; Разрешение распознавания касаний не менее 32768 по горизонтали, и не менее 32768 по вертикали; Метод ввода должен позволять использовать: пальцы, маркеры, или любой другой не прозрачный предмет; Встроенный ПК: встроенный компьютер должен быть на мобильной ОС; Оперативная память встроенного ПК должна быть не менее 2 Гб; Мобильный процессор встроенного ПК: мощность процессора не менее 1,3 ГГц, ядро с поддержкой не менее 32 битных расчетов, и не менее 64 битных расчетов; поддержка до 1 Тбайт ОЗУ класса (от LPDDR3 до DDR4); Поддержка видео форматов: MPEG1，MPEG2，MPEG4，H.264，RM，RMVB，AV; Возможность обновления ПО: по USB; Интерактивная панель должна поддерживать энергосберегающий режим; Интерактивная панель должна поддерживать функцию записи без наличия ПК; Интерактивная панель должна поддерживать функцию сенсорного контекстного меню; Интерактивная панель должна поддерживать технологию беспроводной сети; Интерактивная панель должна поддерживать функцию автоматической идентификации сигнала; Интерфейсы подключения: не менее 2-х USB портов для сенсорного подключения; не менее 1-го интерфейса подключения SD Card; не менее 2-х USB портов версии не менее 2.0; не менее 3-х входных портов HDMI (версия HDMI должна быть не мене 2.0 UDCP 1.4); не менее 1-го входного порта VGA; не менее 1-го входного порта PC Audio; не менее 1-го входного порта YPBPR; не менее 2-х входных портов AV; не менее 1-го порта RJ45; не менее 1-го входного порта Earphone; не менее 1-го порта управления RS232; не менее 1-го микрофонного входа MIC; не менее 1-го входа RF; не менее 1-го выходного порта Coaxial; не менее 1-го выходного порта VGA; не менее 1-го выходного порта AV; Встраиваемый OPS компьютер должен быть в комплекте поставки с интерактивной панелью: Материнская плата; Процессор: мощность не менее 3,4 ГГц; ОЗУ не менее DDR 3, не менее 4 Гб; SSD не менее 128 Гб; Встроенный графический процессор; Комплектация поставки: не менее 1 ПДУ; не менее 1-го кабеля питания длиной не менее 1,8 м; не менее 1-го HDMI кабеля длиной не менее 1 м; не менее 1-го кабеля USB длиной не менее 3 м; не менее 2-х маркеров; настенное крепление в комплекте с интерактивной панелью;